**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

 Технического обслуживания компрессоров

 Оборудование производства AlMiG Kompressoren GmbH:

 Тип компрессора: BELT 37-10, BELT 76-10

Перечень выполняемых работ:

1. Замена масляных фильтров;

2. Замена фильтров воздушных;

3. Замена сепараторов;

1. Замена масла;
2. Замена ремней компрессоров;
3. Настройка рабочих параметров блоков управления;
4. Очистка, продувка блока охлаждения;
5. Проверка работоспособности предохранительных клапанов;
6. Проверка работоспособности впускных клапанов;
7. Проверка работоспособности клапанов минимального давления;
8. Проверка работоспособности термостатических клапанов;
9. Проверка электрооборудования протяжка электрических соединений;
10. Проверка схем управления и защиты компрессоров;
11. Проверка компрессорных установок в рабочем режиме;
12. Ревизия осушителей адсорбционного типа – замена осушающего элемента
13. Ревизия МКС11,56/8-2:
14. Проверка приточно-вытяжной системы
15. Проверка системы обогрева
16. Проверка системы аварийного пожаротушения
17. Проверка систем освещение (внутреннее и наружное)
18. Проверка системы управления отопления, приточно-вытяжной системы, системы пожаротушения, системы освещения
19. Проверка внутренних электрических магистралей
20. Проверка внутренних воздушных магистралей
21. Замена конденсатоотводчик для циклонного сепаратора
22. Замена клапан ресивера
23. Замена глушители для осушителя ALM CD 430