Приложение 1

к Тендерной документации № 03-21

по закупкам способом открытого тендера

Утверждаю:

Руководитель субъекта

естественной монополии Ергалиев А.Т.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

|  |  |
| --- | --- |
| Номер закупок (тендера): | 03-21 |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по:  1. Выгрузка щебеночного балласта с дозировкой и разравниванием на ж/д пути хоппер-дозаторными вагонами (140ед./8400тн);  2. Транспортировка путевой техники по ж/д тарифу-ХДВ с сопровождающим классным вагоном;  3. Подача и уборка вагонов на подъездной путь и дополнительные сборы. |
| Номер лота: | 6 |
| Наименование лота: | Услуги по:  1. Выгрузка щебеночного балласта с дозировкой и разравниванием на ж/д пути хоппер-дозаторными вагонами (140ед./8400тн);  2. Транспортировка путевой техники по ж/д тарифу-ХДВ с сопровождающим классным вагоном;  3. Подача и уборка вагонов на подъездной путь и дополнительные сборы. |
| Описание лота: | 1.Аренда ХДВ (25ед.)-35дней;  2.Транспортировка порожних ХДВ (25ед.) Белкол-Мугалжар;  3.Погрузка и транспортировка ХДВ Мугалжар-Тендык;  4. Транспортировка порожних ХДВ (25ед.) Тендык – Мугалжар  5. Транспортировка порожних ХДВ (25ед.) на место дислокации Тендык-Белкол  6. Аренда комплекса машин (3ед.)-10дней  7. Транспортировка комплекса машин Жарык – Тендык.  8. Транспортировка комплекса машин Тендык - Жарык |
| Дополнительное описание лота: |  |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | 31.05.2021 года |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | Комплекс путевых машин:  Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Duomatic 08-32U  Планировщик балласта USP-2005  Динамический стабилизатор пути WD-400W  Хоппер-дозаторная вертушка (25 ед. ХДВ)  Пассажирский вагон (вагон сопровождения)  Наименование работ:  Аренда ХДВ (25ед.) - Дозировка и разравнивание на ж/д пути хоппер-дозаторной верхушкой ХДВ.  Транспортировка порожних ХДВ (25ед.) Белкол-Мугалжар  Погрузка и транспортировка груженных ХДВ Мугалжар-Тендык  Транспортировка порожних ХДВ (25ед.) Тендык – Мугалжар  Транспортировка порожних ХДВ (25ед.) на место дислокации Тендык-Белкол  Аренда комплекса машин (3ед.) – для подбивочно-отделочной работы путевой машиной Duomatic, USP и WD с обслуживающим персоналом.  Транспортировка комплекса машин Жарык – Тендык.  Транспортировка комплекса машин Тендык - Жарык |

Общая сумма услуги с учетом всех расходов – 69 054 346 тенге без учета НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Номер закупок (тендера): | 03-21 |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Инструментальное диагностическое обследование мостов и труб, составление отчетного заключения и технического паспорта |
| Номер лота: | 2 |
| Наименование лота: | Инструментальное диагностическое обследование мостов и труб, составление отчетного заключения и технического паспорта |
| Описание лота: | Закуп услуг по инструментальному диагностическому обследованию мостов и труб с составлением отчетного заключения и технического паспорта |
| Дополнительное описание лота: | Инструментальное диагностическое обследование мостов и труб с составлением отчетного заключения и технического паспорта., в т.ч.  мосты железобетонные-2ед., мосты металлические-2ед., трубы железобетонные-3 ед. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | 31.05.2021 года |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | Основные задачи при проведении обследования:  -освидетельствование всех доступных элементов мостового сооружения;  -выполнение комплекса инструментальных исследований;  -расчётная оценка грузоподъемности моста;  -определение основных технических мероприятий для дальнейшей эксплуатации сооружения на основании анализа результатов выполненной работы.  Порядок выполнения и состав работ:  Подготовительный этап  Визуальный осмотр  Инструментальное обследование  Обработка результатов обследования |

Общая сумма услуг по бюджету с учетом всех расходов – 9 807 920 тенге без учета НДС

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чектиев С.Т.

Начальник ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дюсебаев Б.Д.

Начальник участка ПХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ерсайын С.Е.

(Подпись, дата) (Ф.И.О.)

Председатель тендерной Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ергалиев А.Т.

(Подпись, дата)