Приложение 1

к Тендерной документации № 03-21

по закупкам способом открытого тендера

Утверждаю:

Руководитель субъекта

естественной монополии Ергалиев А.Т.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

|  |  |
| --- | --- |
| Номер закупок (тендера): | 03-21 |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Услуги по: 1. Выгрузка щебеночного балласта с дозировкой и разравниванием на ж/д пути хоппер-дозаторными вагонами (140ед./8400тн);2. Транспортировка путевой техники по ж/д тарифу-ХДВ с сопровождающим классным вагоном;3. Подача и уборка вагонов на подъездной путь и дополнительные сборы. |
| Номер лота: | 6 |
| Наименование лота: | Услуги по: 1. Выгрузка щебеночного балласта с дозировкой и разравниванием на ж/д пути хоппер-дозаторными вагонами (140ед./8400тн);2. Транспортировка путевой техники по ж/д тарифу-ХДВ с сопровождающим классным вагоном;3. Подача и уборка вагонов на подъездной путь и дополнительные сборы. |
| Описание лота: | 1.Аренда ХДВ (25ед.)-35дней;2.Транспортировка порожних ХДВ (25ед.) Белкол-Мугалжар;3.Погрузка и транспортировка ХДВ Мугалжар-Тендык;4. Транспортировка порожних ХДВ (25ед.) Тендык – Мугалжар 5. Транспортировка порожних ХДВ (25ед.) на место дислокации Тендык-Белкол6. Аренда комплекса машин (3ед.)-10дней7. Транспортировка комплекса машин Жарык – Тендык. 8. Транспортировка комплекса машин Тендык - Жарык  |
| Дополнительное описание лота: |  |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | 31.05.2021 года |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | Комплекс путевых машин:Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Duomatic 08-32U Планировщик балласта USP-2005Динамический стабилизатор пути WD-400WХоппер-дозаторная вертушка (25 ед. ХДВ)Пассажирский вагон (вагон сопровождения)Наименование работ:Аренда ХДВ (25ед.) - Дозировка и разравнивание на ж/д пути хоппер-дозаторной верхушкой ХДВ.Транспортировка порожних ХДВ (25ед.) Белкол-Мугалжар Погрузка и транспортировка груженных ХДВ Мугалжар-ТендыкТранспортировка порожних ХДВ (25ед.) Тендык – МугалжарТранспортировка порожних ХДВ (25ед.) на место дислокации Тендык-БелколАренда комплекса машин (3ед.) – для подбивочно-отделочной работы путевой машиной Duomatic, USP и WD с обслуживающим персоналом.Транспортировка комплекса машин Жарык – Тендык. Транспортировка комплекса машин Тендык - Жарык  |

Общая сумма услуги с учетом всех расходов – 69 054 346 тенге без учета НДС

|  |  |
| --- | --- |
| Номер закупок (тендера): | 03-21 |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Инструментальное диагностическое обследование мостов и труб, составление отчетного заключения и технического паспорта |
| Номер лота: | 2 |
| Наименование лота: | Инструментальное диагностическое обследование мостов и труб, составление отчетного заключения и технического паспорта  |
| Описание лота: | Закуп услуг по инструментальному диагностическому обследованию мостов и труб с составлением отчетного заключения и технического паспорта |
| Дополнительное описание лота: | Инструментальное диагностическое обследование мостов и труб с составлением отчетного заключения и технического паспорта., в т.ч.  мосты железобетонные-2ед., мосты металлические-2ед., трубы железобетонные-3 ед. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | 31.05.2021 года |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | Основные задачи при проведении обследования:-освидетельствование всех доступных элементов мостового сооружения;-выполнение комплекса инструментальных исследований;-расчётная оценка грузоподъемности моста;-определение основных технических мероприятий для дальнейшей эксплуатации сооружения на основании анализа результатов выполненной работы.Порядок выполнения и состав работ: Подготовительный этапВизуальный осмотрИнструментальное обследованиеОбработка результатов обследования |

Общая сумма услуг по бюджету с учетом всех расходов – 9 807 920 тенге без учета НДС

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чектиев С.Т.

Начальник ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дюсебаев Б.Д.

Начальник участка ПХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ерсайын С.Е.

 (Подпись, дата) (Ф.И.О.)

Председатель тендерной Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ергалиев А.Т.

 (Подпись, дата)